|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 参考品牌 | 规格参数 |
| 1 | 镝灯灯泡 | 津圻 影视摄影镝灯灯泡 1200W | 1.2K 1.8K 4K 2.5K摄影灯泡高色温冷白光灯 1200W镝灯灯泡/G38插脚 |
| 2 | 津圻 影视摄影镝灯灯泡 575W | 1.2K 1.8K 4K 2.5K摄影灯泡高色温冷白光灯 575W镝灯灯泡/G22插脚 |
| 3 | 收音小蜜蜂配件 | 索尼小蜜蜂热靴座加钢丝夹 | 领夹式 适用索D11麦克风索D21话筒线无线小蜜蜂胸麦克风UTX-B03领夹咪头线P03配件 |
| 4 | 索尼原装3.5对3.5音频线 | 索尼（SONY）UWP-D11 D12 d21小蜜蜂领夹式无线麦克风原装话筒线连接线音频线咪头配件 |
| 5 | 电子稳定器 | 大疆 DJI RS 3 如影s RoninS 手持稳定器 | 轻量专业防抖拍摄 手持单反微单相机云台 大疆云台稳定器 自动轴锁 无线蓝牙快门 1.8英寸OLED触控彩屏 前置拨轮 |
| 6 | 储物货架 | 时通货架白色1500\*500\*2000mm四层主架 | 2板3筋四层主架 单层最大承重150KG 立柱50\*30\*0.7mm 横梁50\*30\*0.5mm 层板厚度0.35mm 材质冷轧钢 |
| 7 | 闪光灯 | 神牛（Godox）闪光灯 | v860三代相机引闪器高速同步补光灯外拍灯反相机热靴灯 V860III标配 闪光指数(1/ 1档位，200mm焦距) 闪光覆盖范围20~ 200毫米，闪光灯头旋转/倾斜，水平0 ~ 330°，垂直- 7° ~ 120° (反射闪光) 功率(1/1档位)76Ws 闪光持续时间 1/ 300秒-1/ 20000秒 |
| 8 | 转接环 | 佳能（Canon）佳能镜头转接环 | 尺寸(直径X厚) :约71.2X24毫米 EF-EOS R（RF转接EF镜头)适用RPR3R5R6R7R8R10R50 原装EF-EOS R转接环 |
| 9 | 摄影配件 | 摄影滤色纸影视柔光纸灯光 | 尺寸30cm\*30cm 厚度0.3mm 色纸30\*30外拍灯背景光色温纸滤色片适用神牛影棚器材附件 22色滤色纸【含收纳袋】 |
| 10 | 摄影配件 | KAOLJIAHEFOTO 摄影背景柔光布 | 纯白色蝴蝶布拍摄遮光布柔光室内拍照闪光直播补光灯摄像影棚 1.5\*3米柔光布 涤棉 |
| 11 | 摄影配件 | 贝阳黑色吸光布 | 摄影背景布不透光加厚黑绒布拍摄照相影棚摄影道具器材 1.5m\*3.0m 植绒布 |
| 12 | 摄影配件 | AMBITFUL志捷 | 铝合金 摄影魔术头转盘魔术腿c型架配件旗板夹灯架转接头全金属万向夹子 魔术腿单转接轮 |
| 13 | 摄影配件 | AMBITFUL C型魔术腿 | 不锈钢 摄影不锈钢灯架闪光灯机顶灯支架横杆斜臂影室灯旗板架背景架 加粗横杆 |
| 14 | 摄影配件 | AMBITFUL C型魔术腿 | 不锈钢 摄影不锈钢灯架闪光灯机顶灯支架横杆斜臂影室灯旗板架背景架 1.27米细横杆 |
| 15 | 拍摄配件 | FALCAM小隼F50快装板套件 | 材质铝合金6061 尺寸H\*S\*L:约23.4\*86.5\*120mm 净重约310g 相机摄像机兼容曼富图501规格通用电影机滑轨三脚架方形长形转接快拆板 F50长快装套件 |
| 16 | 可充电电池 | 德力普（Delipow）充电电池 | 5号电池2700mAh大容量8节配智能充电套装 |
| 17 | 滤镜 | 耐司（NiSi） CPL 高清偏振镜 | 全系口径 微单单反相机偏光镜CPL滤镜适用于佳能索尼风光摄影 高清 CPL偏振镜 77mm 高清 CPL偏振镜 77mm 镜片材质青璃 |
| 18 | 滤镜 | 耐司（NiSi） CPL 高清偏振镜 | 全系口径 微单单反相机偏光镜CPL滤镜适用于佳能索尼风光摄影 高清 CPL偏振镜 82mm 高清 CPL偏振镜 82mm 镜片材质青璃 |
| 19 | HDMI线 | 绿联 HDMI线2.0版 4K数字高清线 | 2米 3D视频线工程级 笔记本电脑机顶盒连接电视投影仪显示器数据连接线 支持分辨率/刷新率4K60Hz 2K144Hz 1080P240Hz |
| 20 | 拖线板 | 公牛（BULL）插座 8位 | 8位总控全长1.8米 GN-B3440 |
| 21 | 对讲机 | 宝锋（BAOFENG）UV-5R对讲机 | 商业户外自驾酒店商用民用宝峰大功率远距离UV双段手台对讲器频率范围: VHF136-174MHz/UHF400-520MHz 功率:≤5W 存储信道:128组 颜色:黑色 工作电压:DC7.4伏(可充式锂电) 天线阻抗:500欧 电池容量:约1800mAh (锂电池) 体积:约110x58x32mm (不含天线) 重量:约180g (带电池和天线) |
| 22 | 电源配件 | 铁头TILTA V口电池挂板 | 供电板带25mm\30mm管夹15mm导轨卡件 小电池V口后挂板-大（配15mm双孔卡件） |
| 23 | 胶带 | 亚众 狮力昂 | SLIONTEC 进口布基防水胶带 影视大力胶带 耐高温强力易撕布基胶带3349 黑色63MM\*15Y 布基胶布 |
| 24 | 监听耳机 | 森海塞尔（SENNHEISER） HD200PRO | 入门级专业头戴式有线监听耳机 HD200 PRO标称阻抗32欧 频率响应20 - 20000 Hz 最大声压级108 dB 接头3.5mm (直型)带6.3mm转接头 佩戴方式包耳式 线材长度2.0 m |
| 25 | 相机电池 | 品胜 PISEN 佳能LP-E8相机 | 电池EOS600D 550D 650D 700D x7i x6 x5 x4微单相机配件 容量950mAh 电压7.4V 尺寸54\*36\*14mm 执行标准GB31241-2014 |
| 26 | 隔热手套 | 代尔塔 DELTAPLUS 202052 | 防油丁腈涂层防切割手套 通用劳保手套耐热防割 黄灰色（黑色涂层）材质: 防切割纤维 涂层:丁腈 |
| 27 | 磁盘存储 | 绿联 磁盘阵列柜 硬盘盒 RAID5盘 | 2.5/3.5英寸 SATA串口Type-C移动阵列盒 多盘位存储盒子固态机械硬盘通用传输速度: 5Gbps  外壳材质: ABS+金属喷漆 适用硬盘: 3.5/25英寸SATA硬盘 数据线: Type-C转C+USB二合一1米 支持系统: Windows、Linux、MacOS 供电接口:DC12V/8A |
| 28 | 希捷（SEAGATE）酷狼NAS 3.5硬盘 | 3.5硬盘PMR CMR垂直磁记录 4T PMR CMR垂直磁记录 |
| 29 | 调音台 | 雅马哈（YAMAHA）调音台多路控制带效果器 MG16X 新款带效果 | D-PRE (A类离散式话放) 可开关幻象电源和PAD开关EQ和高通滤波器 多种输入/输出接口 内建SPX数字效果器 内部全局供电 XLR接口 |
| 30 | 音频线 | 秋叶原(CHOSEAL)3.5转卡侬公线 | 公对公音频线 手机电脑声卡麦克风话筒调音台音箱卡侬连接线1米 QS3520GT13.5音频线 线径0D6.0mm |
| 31 | 秋叶原(CHOSEAL)卡侬公对母音频线 | K歌直播麦克风话筒头线 调音台音响箱功放摄影机平衡卡农线1米 QS3518T1 公对母卡侬音频线 线径0D6.5mm |
| 32 | 话筒套装 | 得胜（TAKSTAR）TC-4R | 一拖四无线话筒会议手持无线麦克风主持舞台KTV演出 4手持麦频率范围: 170~270MHz(内选择) 发射功率:≤<10mW 谐波干扰:≥:50dB 供电方式:单节叠层9V电池 |